ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ CAS

CI-2001A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Компактный дизайн индикатора;
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· Выборка веса тары из диапазона взвешивания;

· Числовой ввод веса тары;

· Автоматическая калибровка коэффициента усиления за один проход;

· Установка рабочей точки при калибровке;

· Усреднение данных при нестабильной нагрузке при помощи цифровой фильтрации;

· Выбор НПВ и дискрета отчета;

· Работа в дежурном режиме;

· Встроенные функции самодиагностики (в режиме TEST - 5);

· Интерфейс RS232С;

· Установка порядкового номера устройства в локальной сети;

· Питание от сухих или перезаряжаемых батарей.

CI-3000A
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· Семиразрядный дисплей;

· Функция самопроверки;

· Калибровка нуля и шага при помощи DIP-переключателя;

· Задание изменения скорости взвешивания;

· Расчет среднего и максимального веса;

· Автоматическая установка нуля;

· Вывод на печать на ручные принтеры (CAS TOP, EPSON, SAMMI);

· Изменение внутреннего фактора взвешивания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Входная чувствительность
	0,5 V/D ~ 240V/D

	Напряжение, подаваемое на тензодатчик
	12 VDC

	Рабочая температура
	-10°С - +40°С

	Полное сопротивление
	1000 МОм (min)

	Способ преобразования А/D
	Сдвоенная характеристика интегральной схемы

	Разрешение A/D
	100000 отсчет (max)

	Скорость преобразования A/D
	1/6 сек.

	Дисплей
	Люминесцентный, 7 знаков

	Напряжение
	220 В + 10%, 50 Гц

	Потребляемая мощность
	10 Вт


CI-5010A
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· Автоматическая компенсация тарной нагрузки и ввода веса тары в память;

· Автоматическая калибровка коэффициента усиления за один проход;

· Установка НПВ и дискрета отчета;

· Выбор рабочей точки нагрузки при калибровке от 10% до 100% от НПВ;

· Цифровая фильтрация результатов измерений с различной скоростью;

· Выбор диапазона измерения и дискрета отсчета (масштабирование).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Кол-во отображаемых десятичных знаков
	7

	Кол-во параллельно включаемых датчиков 350 Ом, не более
	8

	Кол-во релейных входов
	3

	Кол-во встроенных функций самодиагностики (режим TEST)
	9

	Внешняя разрешающая способность АЦП
	1/10000

	Скорость АЦП, Гц
	20

	Интерфейс (с принтерами различных типов)
	RS232C

	Параметры датчиков:
	Напряжение питания, номинальное, В
	10

	тензорезисторных
	Ток, А, не более
	300
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